**Дворовая территория по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, проспект Циолковского, дома № 38;38А**

***6.5.1.Детская и спортивная площадки***

Подрядчик должен выполнить работы по оборудованию игровыми комплексами детской площадки, расположенной по адресу: г. Дзержинск, проспект Циолковского, дома № 38;38А

Все виды работ, предусмотренные локально-сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме.

Основные виды выполняемых работ:

-Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2;

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 100 мм, М 400, известнякового;

-Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. Бетон М200;

-Устройство безшовного покрытия из резиновой крошки в цвете.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | Покрытие бесшовное наливное для спортивных и детских площадок | 1 м2 | 450,00 – спортивная площадка  150,00- детская площадка | Описание: Стандарт |

- Установка ограждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | **Ограждение с калиткой**  представляет собой цельносварную конструкцию. Угловые секции соединяются при помощи угловых фиксаторов. Ограждение устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 59 |  |

- Установка детского игрового и спортивного оборудования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | **Песочница**  Песочница прямоугольной формы имеет сборную конструкцию. Включает в себя шесть столбов, четыре борта, четыре скамьи, каркас навеса, навес, комплект счет, комплект кубиков для игры в «крестики-нолики» и декоративные накладки. Сборка каркаса песочницы осуществляется путем крепления бортов песочницы к столбам. Песочница устанавливается углублением столбов в грунт. Возраст пользователя от 3 до 6 лет. | шт. | 1 |  |
| 2 | **Качели двойные большие.**  Качели сборно-разборные на двух металлических опорных стойках. Сборка осуществляется посредством токарного и фланцевого креплений. Качели включают в себя две стойки, одно основание подвеса и два подвеса. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от  6 до 14 лет. | шт. | 1 |  |
| 3 | **Подвес** | Шт. | 2 |  |
| 4 | **Качели.**  Качели включают в себя две стойки, одно основание подвеса и подвес. Сборка осуществляется посредством токарного и фланцевого креплений Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 3 до 6 лет. | шт. | 1 |  |
| 5 | **Подвес** | Шт. | 1 |  |
| 6 | **Качалка на пружине**  Сборно-разборная конструкция, выполнена в виде пчелы. Качалка включает в себя пружинный механизм, две боковые части с декоративными накладками, спинка, сидение, два распорных турника и две ручки. Качалка устанавливается и бетонируется в грунт при помощи основания для бетонирования. Возраст пользователя от 3 до 12 лет. | шт. | 1 |  |
| 7 | **Игровой комплекс**  Представляет собой сборно-разборную, модульную конструкцию, состоящую из десяти опорных столбов, двух разновысоких площадок, одной башни под двухскатной крышей, одного лестничного марша, двух перил к лестничному маршу, выполненных в виде деревянного каркаса с фанерными экранами, трех ограждений, выполненных в виде фанерных экранов, одного волнистого пола с двумя перилами, выполненными в виде металлического каркаса, одного ската горки с высотой стартового участка не менее 950мм, одного снаряда для подъема «лиана» с ручкой. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 3 лет. | шт. | 1 |  |
| 8 | **Гимнастический комплекс**  Сборно-разборная конструкция осуществляется  посредством токарного крепления. Включает в себя три гимнастических модуля и три верхних части с подвешенными на них стремянкой, гимнастическими кольцами и уличным канатом. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 10 лет. | шт. | 1 |  |
| 9 | **Гимнастический комплекс**  Сборно-разборная, модульная конструкция, состоящая из двух гимнастических стенок, и двух турников. На вершины столбов устанавливаются пластиковые заглушки. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 5 лет. | шт. | 1 |  |
| 10 | **Скамья**  Сборная конструкцию включает в себя две опоры и сидение. Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления. Скамья устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 4 |  |
| 11 | **Скамья**  Сборная конструкция включает в себя цельносварное металлическое основание, спинку и сидение. Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления. Скамья устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 1 |  |
| 12 | **Волейбольная стойка**  Сборно-разборная конструкция, состоящая из двух стоек и стандартной волейбольной сетки. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 1 |  |
| 13 | **Ворота для мини футбола с баскетбольным кольцом.**  Спортивное оборудование включает в себя две боковые опоры, две стойки, верхнюю и нижнюю части, держатель щита и баскетбольный щит с кольцом. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 6 до 14 лет. | шт. | 2 |  |
| 14 | **Спортивное оборудование**  Выполнено в виде скамьи для пресса. Спортивное оборудование включает в себя каркас и сидение. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 8 лет. | шт. | 1 |  |

***6.5.3.Установка МАФ***

1)Урна, в количестве 2 штук, в соответствии с эскизом:



-Урна имеет цельносварную конструкцию, включает в себя опору и короб.

-Короб имеет радиальное вращение на опоре, для упрощения извлечения мусора;

-Урна устанавливается и бетонируется в грунт.

2) Вазон, в количестве 2 штук, в соответствии с эскизом



-Вазон выполнен цельнолитым;

-Вазон устанавливается на ровную твердую поверхность;

-Вазон выполнен из фибробетона.

3)Скамья, в количестве 1 штуки, в соответствии с эскизом



-Скамья имеет сборную конструкцию и включает в себя две опоры, крепления досок и сидение;

-Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления;

-Скамья устанавливается на ровную твердую поверхность.