**Дворовая территория по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 36, ул. Гастелло, д. 9.**

Все виды работ, предусмотренные локально-сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме.

***Благоустройство:***

*1. Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:*

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня;

- Установка дорожных бортовых камней бетонных при других видах покрытий;

- Розлив вяжущих;

-Устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ;

*2. Установка ограждения в соответствии с эскизом:*



*3. Установка детского игрового, спортивного оборудования и МАФ*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | Гимнастический комплекс с уличными брусьями | шт. | 1 | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/vr-23_23.jpg?itok=Pm2vLJha |
| 2 | Скамейка  | шт. | 4 | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/s-3.jpg?itok=DocXZvui |
| 3 | Урна бетонная круглая  | шт. | 4 | &Bcy;&iecy;&tcy;&ocy;&ncy;&ncy;&acy;&yacy; &ucy;&rcy;&ncy;&acy; &dcy;&lcy;&yacy; &mcy;&ucy;&scy;&ocy;&rcy;&acy; &Ucy;-30 |
| 4 | Вазонный комплекс  | шт. | 1 | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/vk-6.jpg?itok=XTvgCz80 |
| 6 | Песочный дворик  | шт. | 1 | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/pe-52_1_romashka_0.jpg?itok=FvPikQVB |
| 7 | Качалка-балансир  | шт. | 1 | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/mk-8_zayac.jpg?itok=sw-d4l9n |
| 8 | Качалка на пружине  | шт. | 1 | &Kcy;&acy;&chcy;&acy;&lcy;&kcy;&acy; &ncy;&acy; &pcy;&rcy;&ucy;&zhcy;&icy;&ncy;&iecy; &Mcy;&Kcy;-21 "&CHcy;&iecy;&rcy;&iecy;&pcy;&acy;&khcy;&acy;" |
| 9 | Горка  | шт. | 1 | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/mgm-2_1_sk.jpg?itok=8eoAZXka |
| 10 | Качели  | шт. | 1 | http://maf70.ru/cimg/35391.jpg |
| 11 | Спортивный комплекс  | шт. | 1 | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/t-80.jpg?itok=d5p54DGe |
| 12 | Карусель | шт. | 1 | &Dcy;&iecy;&tcy;&scy;&kcy;&acy;&yacy; &kcy;&acy;&rcy;&ucy;&scy;&iecy;&lcy;&softcy; &Kcy;-5 |
| 13 | Тренажер | шт. | 1 | &Ucy;&lcy;&icy;&chcy;&ncy;&ycy;&jcy; &tcy;&rcy;&iecy;&ncy;&acy;&zhcy;&iecy;&rcy; &Tcy;-115 |
| 14 | Тренажер | шт. | 1 | https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/t-157.jpg?itok=i70J_5Ym |

***Озеленение:***

*1. Посадка деревьев*

Подготовка к благоустройству территорий должна начинаться с согласования земляных работ.

- места посадки деревьев определяются Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения предварительной заявки от Заказчика;

Высота установки саженцев в яму должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. При посадке саженцев с обнаженной корневой системой в нижнюю часть посадочных ям засыпается растительный грунт и хорошо утрамбовывается, так, чтобы не было пустот. Саженцы после посадки должны быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям.

*2.Снос аварийных деревьев*

Порядок выполнения работ:

-Установка дорожных знаков и ограждений;

-Подготовка автовышки и гидроподъемника;

-Подъем/спуск рабочего в автовышке на заданную высоту;

-Спиливание ствола дерева частями по 0,5м с применением приспособлений для безопасных методов работы;

-Валка деревьев, обрезка сучьев и раскряжовка до 2 м.;

-Спиливание скелетных ветвей, вершины ствола;

-Уборка порубочных остатков и их складирование в кучи;

-Погрузка и вывоз веток и кряжей на полигон бытовых отходов.

*3.Устройство газона*

Устройство газона должно начинаться с согласования земляных работ.

- газон следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном основании с очисткой от мусора и корневищ;

- толщина плодородного слоя для газона обыкновенного принимается 15 см;

- почвогрунт должен иметь сертификат;

- в качестве плодородного слоя рекомендуется использовать торфяной грунт с добавлением речного песка и дерновой земли. Плодородный слой очищается от корней, камней и прочих включений.

- проводить посев вручную с прикатыванием растительного грунта.

- использовать для посева сертифицированные семена газонных трав.

- почву поддерживать во влажном состоянии до появления всходов.

- травостой к моменту сдачи объекта должен быть равномерным, густым, без проплешин.