**Дворовая территория по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, дома №№44.44а,46 и пр-т Циолковского, дом №39в.**

***Благоустройство***

*1) Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:*

-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.);

-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками;

-Устройство покрытий толщиной 12 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МП;

-Розлив вяжущих материалов;

-Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³;

-Установка тротуарных бортовых камней бетонных при других видах покрытий;

-Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня;

-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м³;

***Озеленение***

*1)Цветники:*

Требования к качеству:

-Материалы, используемые при оказании услуг должны соответствовать требованиям безопасности и охраны окружающей среды. Качество оказания услуг должно соответствовать действующим нормам и техническим условиям.

-Ассортимент цветов и подбор по цветовой гамме согласовывается с Заказчиком в письменном виде.

-Места посадки цветников определяются Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения предварительной заявки от Заказчика.

-Цветник следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном участке с тщательной выборкой корней и прочих включений.

-Подготовка почвы под посадку ведется с добавлением растительного грунта.

-Высадку рассады производить в хорошо подготовленную и пролитую почву.

-При оформлении цветников использовать различную рассаду из летников, учитывая проект и норму посадки цветов.

-Цветники должны просматриваться со всех сторон с соблюдением рисунка и ассортимента растений.

-Рассада цветов-однолетников должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной, симметрично развитой, с хорошо развитой корневой системой, она не должна быть вытянутой, переросшей и переплетенной между собой, в поставляемой партии растения должны быть однородными по высоте и стадии развития.

-Почвенный ком растений должен быть во влажном состоянии, растения сухими.

-По фитосанитарному состоянию рассада должна соответствовать следующим требованиям: отсутствие вирусных, грибных и бактериальных заболеваний, отсутствие внешних признаков наличия вредителей: на цветках - обесцвечивание и пожелтение лепестков вследствие повреждения сосущими насекомыми; наличие признаков объедания или обгрызания от повреждения листогрызущими насекомыми; на листьях и стеблях - искривление, скручивание, изменение окраски, наличие признаков объедания, обгрызания или минирования;

-Рассада не должна иметь следов обработки ядохимикатами;

-Рассада должна быть выращена и поставлена в полимерных кассетах с различным объемом ячеек, различного вида контейнерах, ящиках.

-Не допускается поставка рассады с открытой корневой системой.

-Цветочная рассада должна быть закалена для посадки в грунт и адаптирована к климатическим условиям.

-Не менее 80% цветочной рассады должно быть в цветении на момент поставки.

Требования к растительному грунту:

-В основе растительного грунта должен находиться торф, также при необходимости добавляют чистый речной песок (на тяжелых почвах) или суглинок (на легких по составу почвах).

-Торф и суглинистая почва повышают содержание питательных веществ, увеличивают влагоемкость и содержание гумуса в грунте, а песок применяется для активации процессов в нем и улучшения физических свойств.

-Растительный грунт должен характеризоваться высокой степенью разложения, повышенным содержанием питательных элементов и близкой к нейтральной реакцией среды**.**

**-**Качественные характеристики растительного грунта возрастают, если в его состав входит плодородная почва.

*2) Посадка кустарников*

-планировка территории;

-подготовка посадочных мест и посадка кустарника;

-при посадке саженцев с обнаженной корневой системой в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт и хорошо утрамбовывается, так, чтобы не было пустот;

-саженцы после посадки должны быть обильно политы водой.

***Детская площадка***

Подрядчик должен выполнить работы по оборудованию игровыми комплексами детской площадки, расположенной по адресу: г. Дзержинск, ул.Терешковой, дома №№44.44а,46 и пр-т Циолковского, дом №39в.

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка;

- Установка детского игрового и спортивного оборудования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | **Игровой комплекс**  Представляет собой сборно-разборную, модульную конструкцию, состоящую из двадцати четырех опорных столбов, семи разноуровневых площадок, одной башни с двухъярусными площадками, одного снаряда «трап», в виде полукруглой конструкции со ступенями, девяти ограждений в виде металлических каркасов, одного прямого рукахода «треугольники» с ручками и дополнительными ступенями, одного шеста для спуска с ручками, одного снаряда «трап» с  полипропиленовым канатом, двух разновысоких скатов горки с высотами площадок не менее 950мм и 1450мм, одного волнистого пола с перилами, выполненными в виде металлического каркаса с фанерными экранами, одного шеста со спиралью и ручками, одной гимнастической стенки из турников, одного снаряда «скалолаз» со стойкой для подъема, одного баскетбольного щита, одного баскетбольного кольца, одного крепления для баскетбольного щита, одного кольцевого снаряда для лазания с фанерным лазом, одного закрытого перехода с фанерным полом, двух бум-бревен с усиленными турниками для поддержки, турников. На вершины столбов устанавливаются пластиковые заглушки. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 7 лет. | шт. | 1 |  |
| 2 | **Песочница**  Сборная конструкция прямоугольной формы. Песочница включает в себя шесть столбов, четыре борта, четыре скамьи, каркас навеса, навес, комплект счет, комплект кубиков для игры в «крестики-нолики» и декоративные накладки. Сборка каркасапесочницы осуществляется путем крепления бортов песочницы к столбам. Песочница устанавливается углублением столбов в грунт.  Возраст пользователя от 3 до 6 лет. | шт. | 1 |  |

***Установка МАФ***

1)Скамья со спинкой, в количестве 6 штук, в соответствии с эскизом

****

-Скамья имеет сборную конструкцию и включает в себя две опоры, спинку и сидение.

-Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления.

-Скамья устанавливается и бетонируется в грунт.

2)Урна в количестве 6 штук, в соответствии с эскизом



-Урна включает в себя основание, каркас и короб.

-Короб съемный, для упрощения извлечения мусора.